| Как сделать водородную горелку |
Моё хождение по барахолке не прошло даром. Вот наткнулся на такой аппарат.
Вот так он выглядит.Немножко истории расскажу. В 70 г. прочёл про такое чудо. Начал собирать генератор из нержавеющих селёдочных тарелок. Слава богу СССР обеспечивал все столовые этими тарелками.
В своё время я шёл по правильному пути. Из этих тарелок я собрал генератор водородный. А между тарелками по всему периметру вставлял резиновые кольца. Как на фото.
В то время скажу честно не хватило мозгов собрать клапан на водяном затворе. Всё придумывал их из противогазных клапанов,или самодельных с стеклянным шариком. Эту затею забросил после несколько взрывов.
Но когда увидел готовое изделие. Подумал,проще восстанавливать чем заново построить.
Купил, электроника убитая. Разобрался в ней оказалось управление тр. было по первичке.Что не очень хорошо для тиристора.
Взял выкинул всё что связано с электроникой. и собрал по своему.
Вот по такой схеме.Управление по вторичке. На схеме не указал,а на приборе вывёл две клеммы + и - для зарядки чего либо уж очень заманчивое напряжение да ещё и управляемое.
Приблизительно так выглядит.
Вот здесь мы видим справа стакан с водяным затвором . А слева стакан с обогатительной смеси (бензин калоша).
А сдесь фото с открученными стаканами.
В нише просматривается уровень электролита и штуцер заправочный.Добавил предохранитель по вторичке и переключатель сварка- зарядка.
В качестве сопла используется инъекционная игла.
В 70ых годах прочёл какое-ту статью об этом деле. Начал собирать. Оказалось не такое простое дело как показалось в начале. Но духу не хватило довести до ума. По истечению многих лет, когда наткнулся на неё ,не раздумывая приобрёл и не жалею.Электролизёр был забитый,засохший. Шланги дубовые,прокладки дерьмовые. Всё промыл дистилятом и не один раз. Прокладки заменил и мембраны на реле давления и переключателе обогащения смеси. А результат смотрите видео. Смотреть как работает. Главная. Родной паспорт лежит тут.